Spec Sheet

4K UHD AV MATRIX SWITCHER

BRS-U808M

물품식별번호 : 25402154

보은전자방송통신(주)

1. Profile

4K UHD입출력의 8*8 HDMI 매트릭스 스위쳐로서 학교, 관공서의 강의실, 회의실,

관제실, 방송실 등에서 사용하는 8*8의 4K HDMI 입출력기능, 아날로그 외부오디오

입력 및 출력단자, 전환시 노이즈가 없는 심리스 전환기능, 전면 버튼에 의한 간편제

어 기능과 원격 PC제어에 의한 확대 모드등의 비디오 월 설정 등을 제공하는 고품질

의 4K UHD HDMI 매트릭스 스위쳐 장비이다.

2. Features

▪ 8in8out의  HDMI매트릭스 스위쳐

▪ 8 HDMI 2.0 및 HDCP 2.2 호환

▪ HDMI 18Gbps 비디오 대역폭

▪ 최대 3840*2160/60Hz의 UHD 입출력 해상도 지원

▪ HDMI 외부 오디오 L/R입력 및 출력 지원

▪ 전환 과정에서 이미지 무너짐, 검은색 화면 또는 깜박임 없는 Seamless전환

▪ 월 디스플레이 배치 지원(2*2, 2*4), 화면 확대, 베젤 설정기능 지원

▪ 다양한 출력 해상도설정

▪ 고급 EDID 관리(내부 EDID 또는 모든 출력 장치에서 복사)

▪ 전면 패널 버튼에 의한 편리한 제어

▪ RS-232C의 PC제어, 네트워크 웹 GUI제어기능(제어 프로그램 별도)

▪ 저소음 팬 디자인

▪ 표준 랙 크기로 설치가 편리합니다.

* 2K HD급의 HDMI 장거리 전송시 젠더는 권장안함

* 전송거리는 동일 케이블로 4K HDMI신호의 경우 2K신호보다 전송거리가 약 1/4로 적어집니다.

* 본 제품은 고품질을 요하는 방송 장비로써 24시간 이상 장시간 사용을 권장하지 않습니다.

(장시간 사용 시 여름철 열이나 통풍이 안 되는 문제로 품질에 문제가 생길 수 있습니다)

* 본 사양은 시스템 개선, 품질 향상을 위해 별도의 예고 없이 수정될 수 있습니다.

3. Technical Specifications

Spec item	Details
Video Input (note1)	8 HDMI
Video Output	8 HDMI
Audio Input	8 HDMI Embedded Audio 8 Analog L/R, 3.5mm jack
Audio Output	8 HDMI Embedded Audio 8 Analog L/R, 3.5mm jack
Video Input Format	max 3840*2160p60Hz
I/O Port	1 RS-232C in 1 LAN, RJ-45(HTML5 Web & PC Control_옵션)
Operating Temperature	0~40°C
Power Requirements	DC 12V
Power Consumption	67W
Product Weight	3.8Kg
Dimension(w*h*d)	437 * 44 * 300

* Note 1) HDCP(복사 방지) 신호의 경우 HDMI 소스에서 캡처할 수 없습니다.

* 제품 무게, 크기, 소비전력 표시치는 허용오차 ±10%입니다.

* 본 사양은 품질 향상을 위하여 별도의 예고 없이 수정될 수 있습니다.

USB to RS232C 케이블	1
IR 리모트 컨트롤러	1
간단 매뉴얼	1

4. 구성품

5. 외관도

* 본 사양은 시스템 개선, 품질 향상을 위해 별도의 예고 없이 수정될 수 있습니다.

- 끝 -