Spec Sheet

영상감시장치

(4K 카메라 영상감시장치)

PTZS-30-P2(PTZ-30)

물품식별번호 : 25125760

보은전자방송통신(주)

1. Profile

영상감시장치 PTZS-20-P2 의  시스템은 영상방송실, 녹화실,

원격 방송용으로 30배 광학 줌, 고 화질 출력영상의 PTZ 카메라와         IR 리모트 컨트롤러 등으로 구성되는 시스템이다.

* 본 제품의 카메라는 IP카메라가 아님.

2. Features

◎ 카메라

▪ 고화질 2.38Mega 픽셀 1/2.8” Exmor CMOS

▪ SDI, HDMI동시 출력기능

▪ 1920*1080/60p의 Full HD영상 출력

▪ 광학 30배(f=4.7mm~ 94mm), 디지털 12배

▪ 최대 255개의 프리셋 지정

▪ VISCA, PELCO-D, PELCO-P 프로토콜 지원

▪ RS-485, RS-232C, IP제어(VISCA)의 인터페이스 지원

▪ IR Remote Controller제공

★ 구성품 PTZ 카메라의 상세규격은 PTZ-30의 제품사양서응 참조하여 주십시오.

* 본 사양은 시스템 개선, 품질 향상을 위해 별도의 예고 없이 수정될 수 있다.

◎ 신호컨버터

▪USB2.0 to RS485 컨버터

▪무 전원 변환방식

▪전송속도 : 300bps~3Mbps, Windoes 10 지원

▪MIC 인증번호 : LUS-LS-RS485

* HDMI 장거리전송시 입력 최대 20m, 출력 최대 20m.

(Cable 규격:24AWG사용시_HDMI 젠더 는 신호 손실 발생으로 권장 안 함)

* SDI 신호 전송은 BELDEN 1694A 케이블 사용시 60i에서 최대 약 110m까지 가능.

(단, 3G(1080p)모드는 전송거리가 1.5G(1080i)보다 ½수준임)

* 본 시스템은 고품질을 요하는 방송 장비로써 24시간 이상 장시간 사용을 권장하지 않습니다.

(장시간 사용 시 여름철 열이나 통풍이 안 되는 문제로 품질에 문제가 생길 수 있습니다)

* 본 사양은 시스템 개선, 품질 향상을 위해 별도의 예고 없이 수정될 수 있다.

3. Technical Specifications

Spec item(카메라)	Details
이미지센서	1/2.8” Exmor CMOS, 약 2.38 메가픽셀
광학줌	30X
디지털줌	12X
조리개	F 1.6~
수평화각	55.4°~2.9°
화이트밸런스	Auto / Manual
S/N	≥50dB
PTZ
팬(수평)각도	-170° ~ +170°
틸트(수직)각도	-30° ~ +90°
팬(수평)속도	0.1° ~ 100°/s
틸트(수직)속도	0.1° ~ 60°/s
프리셋 개수	255개
비디오출력
비디오 포맷	1080p/60, 1080p/59.94, 1080p/50, 1080i/60, 1080i/59.94, 1080i/50, 1080p/30, 1080p/25, 720p/60, 720p/50
인터페이스
제어	2 RS-232 In/Out, 1 RS-485
HDMI	1 HDMI
SDI	1 SDI
일반
Protocol	VISCA, PELCO-P. PELCO-D
Operating Temperature	0~40°C
Power Requirements	DC12V POE
Power Consumption	18W
Product Weight	1.5Kg
Dimension	156 x 190 x 176 mm

Spec item(컨버터)	Details
LS-RS485	USB↔485신호변환, 무전원1

4. 연결도

본 사양은 시스템 개선, 품질 향상을 위해 별도의 예고 없이 수정될 수 있습니다.

- 끝 -