Spec Sheet

영상감시장치

(4K 카메라 영상감시장치)

PTZS-25U-P3(PTZ-25U)

물품식별번호 : 25497791

보은전자방송통신(주)

1. Profile

영상감시장치 PTZS-25U–P3 의  시스템은 영상 방송, 녹화실, 원격

방송용으로 25배 광학 줌, 4K해상도 고 화질 출력영상의 PTZ 카메라와

신호 변환기, IR 리모트컨트롤러 등으로 구성되는 시스템이다.

* 본 제품의 카메라는 IP카메라가 아님.

2. Features

◎ 카메라

▪Sony Ultra-HD 4K백라이트 및 스택형 1/2.3인치 이미지센서

▪고품질의 25배 광학줌 렌즈 적용

▪고화질 4K HDMI 및 3G SDI 동시 출력

▪Embedded Audio의 HDMI/ SDI출력

▪자동, 수동, 색온도 및 원 터치 화이트 밸런스

▪다중 초점 영역, 자동,수동, 원 터치 초점 지원

▪아날로그 스테레오 오디오 입력

▪255개의 프리셋 설정 및 10개의 단축키 지원

▪RS232/485/422 PELCO/VISCA, IP VISCA 원격 제어

▪표준ND UV편광 렌즈 구성

▪IR리모컨을 통한 제어가능

★ 구성품 PTZ 카메라의 상세규격은 PTZ-25U의 제품사양서응 참조하여 주십시오.

* 본 사양은 시스템 개선, 품질 향상을 위해 별도의 예고 없이 수정될 수 있다.

◎ 신호컨버터

▪USB2.0 to RS485 컨버터

▪무 전원 변환방식

▪전송속도 : 300bps~3Mbps, Windoes 10 지원

▪MIC 인증번호 : LUS-LS-RS485

* 본 사양은 시스템 개선, 품질 향상을 위해 별도의 예고 없이 수정될 수 있다.

3. Technical Specifications

Spec item(카메라)	Details
이미지센서	1/2.3“ Exmor CMOS, 8.29메가픽셀
광학줌	25X
디지털줌	12X
조리개	F1.6-2.8, F1.67-3.67, F1.6-4.3
수평화각	Wide:67.9°/55.0°/41.6°, Tele:2.8°/2.3°/1.7°
화이트밸런스	Auto, One Push, R/B Gain, Color Temp
S/N	≥50dB
PTZ
팬(수평)각도	-173° ~ +173°
틸트(수직)각도	-53° ~ +90°
팬(수평)속도	0.05° ~ 100°/s
틸트(수직)속도	0.05° ~ 50°/s
프리셋 개수	255개
비디오출력
비디오 포맷	HDMI : 4K2160p25/30, 1080p25/30/50/60, 1080i50/60, 720p50/60 SDI/NDI(옵션) : 1080p25/30/50/60, 1080i50/60, 720p50/60
인터페이스
USB	1 USB
오디오	1 라인 입력 3.5mm
제어	2 RS-232 In/Out, 1 RS485/422
HDMI	1 HDMI
SDI	1 SDI
일반
Protocol	VISCA, PELCO-P. PELCO-D
Operating Temperature	0~40°C
Power Requirements	DC12V
Power Consumption	15W
Product Weight	1.3Kg
Dimension	161 x 186 x 183 mm

Spec item(컨버터)	Details
LS-RS485	USB↔485신호변환, 무전원1

4. 연결도

* 본 사양은 시스템 개선, 품질 향상을 위해 별도의 예고 없이 수정될 수 있습니다.

- 끝 -