Spec Sheet

영상감시장치

(4K 카메라 영상감시장치)

PTZS-25UC-P3(PTZ25U)

물품식별번호 : 25497790

보은전자방송통신(주)

1. Profile

영상감시장치 PTZS-25UC–P3 의  시스템은 영상방송실, 녹화실,

원격 방송용으로 25배 광학 줌, 4K해상도 고 화질 출력영상의 PTZ

카메라와 컨트롤러(Joy stick), IR 리모트 컨트롤러 등으로 구성되는

시스템이다.        * 본 제품의 카메라는 IP카메라가 아님.

2. Features

◎ 카메라

▪Sony Ultra-HD 4K백라이트 및 스택형1/2.3인치 이미지센서

▪고품질의 25배 광학줌 렌즈 적용

▪고화질 4K HDMI 및 3G SDI 동시 출력

▪Embedded Audio의 HDMI/ SDI출력

▪자동, 수동, 색온도 및 원 터치 화이트 밸런스

▪다중 초점 영역, 자동,수동, 원 터치 초점 지원

▪아날로그 스테레오 오디오 입력

▪255개의 프리셋 설정 및 10개의 단축키 지원

▪RS232/485/422 PELCO/VISCA, IP VISCA 원격 제어

▪표준ND UV편광 렌즈 구성

▪IR리모컨을 통한 제어가능

* 본 사양은 시스템 개선, 품질 향상을 위해 별도의 예고 없이 수정될 수 있다.

◎ PTZ컨트롤러

▪한번에 최대 64대의 카메라를 각 프로토콜로 제어,

▪VISCA, CISCO, POLYCOM 프로토콜지원, 프리셋위치 저장지원

▪조이스틱을 통해서 VISCA, CISCO 프로토콜의 주소를 자동으로 지정가능

▪1*RS232，1*RS485/422 제어단자

* 본 사양은 시스템 개선, 품질 향상을 위해 별도의 예고 없이 수정될 수 있다.

★본 시스템은 고품질을 요하는 방송 장비로써 24시간 이상 장시간 사용을 권장하지 않습니다.

(장시간 사용 시 여름철 열이나 통풍이 안 되는 문제로 품질에 문제가 생길 수 있습니다)

3. Technical Specifications

Spec item(카메라)	Details
이미지센서	1/2.3“ Exmor CMOS, 8.29메가픽셀
광학줌	25X
디지털줌	12X
조리개	F1.6-2.8, F1.67-3.67, F1.6-4.3
수평화각	Wide:67.9°/55.0°/41.6°, Tele:2.8°/2.3°/1.7°
화이트밸런스	Auto, One Push, R/B Gain, Color Temp
S/N	≥50dB
PTZ
팬(수평)각도	-173° ~ +173°
틸트(수직)각도	-53° ~ +90°
팬(수평)속도	0.05° ~ 100°/s
틸트(수직)속도	0.05° ~ 50°/s
프리셋 개수	255개
비디오출력
비디오 포맷	HDMI : 4K2160p25/30, 1080p25/30/50/60, 1080i50/60, 720p50/60 SDI/NDI(옵션) : 1080p25/30/50/60, 1080i50/60, 720p50/60
인터페이스
USB	1 USB
오디오	1 라인 입력 3.5mm
제어	2 RS-232 In/Out, 1 RS485/422
HDMI	1 HDMI
SDI	1 SDI
일반
Protocol	VISCA, PELCO-P. PELCO-D
Operating Temperature	0~40°C
Power Requirements	DC12V
Power Consumption	15W
Product Weight	1.3Kg
Dimension	161 x 186 x 183 mm

Spec item(컨트롤러)	Details
Protocol	VISCA, PELCO-P/D
Baud Rate	1200、2400、4800、9600、19200
Joystick	O, 3 축 + 1 버튼, 홀 센서
LCD display screen	176*220pixel, COLOR OLED
카메라 제어 설정	64
Interface	1*RS485, RS-422 1*RS232 1*RJ45 (옵션) 1*USB 2.0(Update)
Operating Temperature	0~40°C
Power Requirements	DC12V
Power Consumption	2.7W
Product Weight	1.25Kg
Dimension	278 * 106.2 * 132

4. 연결도

* 본 사양은 시스템 개선, 품질 향상을 위해 별도의 예고 없이 수정될 수 있습니다.

- 끝 -