Spec Sheet

PTZ Camera Controller (Joy Stick)

BK-400

물품식별번호 : 25496654

보은전자방송통신(주)

1. Profile

본 제품은 학교, 관공서, 기업, 공공기관에서 네트워크 및 시리얼 제어 모드

가 가능한 PTZ 카메라 컨트롤러로서 RS-232C, RS-485, LAN등의 다양한

제어 PORT, 3D Joy Stick을 구비한 고품질의 PTZ카메라 컨트롤러 이다

2. Features

▪하나의 장치로 최대 64대의 카메라를 제어,

▪VISCA, CISCO, POLYCOM 프로토콜지원, 프리셋위치 저장지원

▪다중 제어 포트 (LAN(Spare), RS232, RS422 및 RS485)지원.

▪4D 조이스틱은 하이엔드급 제품으로, 높은 정확도와 유연한 조작

▪설정 정보를 176*220크기의 OLED창에 표시.

▪저조도의 사용환경에 대응한 백라이트 버튼키 제공.

▪프리셋 실행, 설정, 삭제 및 OSD메뉴 설정기능 지원

* 본 사양은 품질 향상을 위하여 별도의 예고 없이 수정될 수 있습니다.

★본 시스템은 고품질을 요하는 방송 장비로써 24시간 이상 장시간 사용을 권장하지 않습니다.

(장시간 사용 시 여름철 열이나 통풍이 안 되는 문제로 품질에 문제가 생길 수 있습니다)

Spec item	Details
Protocol	VISCA, PELCO-P/D
Baud Rate	1200、2400、4800、9600、19200
Joystick	O, 3 축 + 1 버튼, 홀 센서
LCD Display Screen	176*220pixel, COLOR OLED
제어 카메라 설정	64
Interface	1*RS485, RS-422 1*RS232 1*RJ45 (옵션) 1*USB 2.0(Update)
Operating Temperature	0~40°C
Power Requirements	DC12V
Power Consumption	2.7W
Product Weight	1.25KG
Dimension	278 * 106.2 * 132

3. Technical Specifications

* 제품 무게, 크기, 소비전력 표시치는 허용오차 ±10%입니다.

* 본 사양은 품질 향상을 위하여 별도의 예고 없이 수정될 수 있습니다.

설명서	1

4. 구성품

5. 외관도

* 본 사양은 시스템 개선, 품질 향상을 위해 별도의 예고 없이 수정될 수 있습니다.

- 끝 -