Spec Sheet

영상회의 시스템

(PTZ 카메라 & 스피커 폰)

Model : PTZC-202A

(조달식별번호: 24727573)

1. Profile

PTZC-202A은 관공서, 기업, 학교, 공공기관 등에서 영상회의시스템에 사용하는

장치로서 1/2.8“ CMOS 센서모듈과 2.14메가픽셀, 20배 광학줌 및 HDMI, SDI출

력과 ONVIF출력, 강사자동추적기능, 고품질의 스피커폰제공 등으로 원격지에서

실시간 및 쌍방향으로 영상 회의가 가능하며 카메라, 마이크, 스피커를 일체형으로

제공하는 영상회의시스템 이다.

2. Features

◎ 카메라

▪ 딥러닝 AI기반의 고급 인체감지 및 추적기술

▪ 본 카메라는 강의실의 강사를 추적할 수 있습니다

▪ 카메라는 강사의 신체사이즈 확인해서 자동으로 조정이 됩니다.

▪ 뛰어난 장애물 잠금 및 간섭방지:카메라가 장애물에 간섭없이 계속 추적

▪ 추적하는  피사체가 오랫동안 움직이지 않거나, 미세하게 움직일 때, 또는

프로젝터나 제3자가 방해를 할 때에도 추적성능이 방해받지 않습니다.

▪ 조명과 빛들 다른 움직임의 간섭없이 특정표적을 정확하게 안정적으로 추적

▪ 목표물이 뒤돌아 있거나, 마스크를 쓰거나, 오랫동안 가만히 있을때 추적

효과에 영향을 주지 않습니다.

▪ 교실의 크기나 모양등 각기 다른 유형의 교실에 최적화된 제품입니다.

▪ IP(Network) 기능(H.265/H.264, 듀얼스트리밍)

▪ 다양한 인터페이스(HDMI 1.4, USB2.0, 3G-SDI, Audio In)

▪ 고화질의 2.14메가픽셀, 1/2.8” CMOS 센서, 20x 광학줌 채용

▪ 다양한 프로토콜지원(VASCA, PELCO-P. PELCO-D)

▪ IR리모컨을 통한 제어가능

▪ 삼각대 , 천장 설치가능, 벽설치 가능(옵션)

◎ 스피커폰

· 인터넷 전화 회의 : Zoom,MS Teams등의 회의 소프트 웨어 호환

· 360도 스마트 픽업

· 에코캔슬링 384ms

· 전이중 통화 기술

· 지능형 동적 노이즈 감소

· HD오디오

· 플러그 앤 플레이

· 노이즈 캔슬링

· 컴팩트하고 휴대성이 뛰어난 디자인

★HDMI 장거리전송시 입력 최대 20m, 출력 최대 20m.

★SDI 신호 전송은 BELDEN 1694A 케이블 사용시 60i에서 최대 약 110m까지 가능.

★USB케이블은 케이블 제조사의 스펙에 따라 달라질수 있습니다. 제조사에 따라 해상도에

영향을 미칠수 있습니다.

★본 시스템은 고품질을 요하는 방송 장비로써 24시간 이상 장시간 사용을 권장하지 않습니다.

(장시간 사용 시 여름철 열이나 통풍이 안 되는 문제로 품질에 문제가 생길 수 있습니다)

* 본 사양은 시스템 개선, 품질 향상을 위해 별도의 예고 없이 수정될 수 있다.

RS-232제어케이블	1
카메라 리모콘	1
브라켓(천장형)	1

3. 구성품

4. Tecnical Specifications

Spec item(카메라)	Details
이미지센서	1/2.8“CMOS, 2.14메가픽셀
초점거리	f=5.2mm ~ 98mm
광학줌	20X
디지털줌	12X
조리개	F 1.5~3.0
수평화각	59.5°~2.9°
셔터스피드	1/25~1/10,000s
화이트밸런스	자동,실내,실외,원푸시,수동,,자동주적
S/N	≥50dB
PTZ
팬(수평)각도	-170° ~ +170°
틸트(수직)각도	-30° ~ +90°
팬(수평)속도	0.2° ~ 120°/s
틸트(수직)속도	0.2° ~ 80°/s
프리셋 개수	64개
비디오출력
비디오형식	1080P60/50/30/25,1080i60/50,720P/60/50
네트워크
해상도	최대.1080P60
이미지 압축 형식	H.265, H.264, NDI
오디오 압축 형식	AAC
프로토콜	HTTP,TCP,UDP,RTSP,RTMP,ONVIF, NDI
USB
USB인터페이스	USB2.0B타입
UVC	지원
비디오 포맷	1920x1080/30p
인터페이스
USB	1 USB
오디오	1 라인 입력 3.5mm
제어	1 RS-232 In, 1 RS-232 Out/RS-485
HDMI	1 HDMI
LAN	1 LAN
SDI	1 SDI
일반
Protocol	VISCA, PELCO-P. PELCO-D
Operating Temperature	0~40°C
Power Requirements	DC12V
Power Consumption	15W
Product Weight	1.1Kg
Dimension	176mm×136mm×169mm

* 상세 규격은 제조업체의 사양서 참조바랍니다.

Spec item(스피커)	Details
오디오 대역폭	100~16Khz
감도	-38dB
S/N	≥ 65dB
연결	USB 2.0
Product Weight	0.25Kg
Operating Temperature	0~40°C
Dimension	155mm x 55mm x 155mm

5. 외관도

5-1. 카메라 외관도

5-2. 스피커폰 외관도

* 본 사양은 시스템 개선, 품질 향상을 위해 별도의 예고 없이 수정될 수 있습니다.

- 끝 -