Spec Sheet

영상회의 시스템

(PTZ CAMERA & Speaker Phone)

Model : PTZC-200

(조달식별번호: 25604474)

1. Profile

PTZC-200는 관공서, 기업, 학교, 공공기관등에서 영상회의시스템에 사용하는

장치로서 1/2.8“ HD급 CMOS 센서모듈과 최대 2.07메가픽셀, 20배 광학줌 및

HDMI출력, USB3.0, ONVIF, 고품질의 스피커폰제공 등으로 원격지에서 실시간

및 쌍방향으로 영상 회의가 가능하며 카메라, 마이크, 스피커를 일체형으로 제공하

는 영상회의시스템 이다.

2. Features

◎ 카메라

▪ 1/2.8”, 2.07 메가픽셀 CMOS MOS센서로 1920*1080 60프레임 해상도를 제공

▪ 20배광학줌 및 디지털 10배줌 제공

▪ 최적의 정확성, 속도, 안정성을 제공하는 Auto Focus알고리즘 적용

▪ 고급 2D/3D노이즈 감소 기술을 사용하여 저 노이즈, 고SNR 구현

▪ 다양한 비디오 출력(HDMI, USB2.0, USB3.0, LAN)지원.

▪ 다양한 비디오 압축 포맷 지원(H.265/H.264)

▪ 다양한 오디오 입력, 압축포맷지원(AAC, MP3, G.711A 오디오 인코딩)

▪ 오디오 인코딩(AAC, MP3/ 16000, 32000, 44100, 48000 샘플링 주파수)

(G.711A/ 8000 샘플링 주파수만 지원)

▪ 멀티 네트워크 프로토콜(ONVIF, GB/T28181, RTSP, RTMP 프로토콜, RTMP

푸시모드, 스트리밍 미디어 서버(Wowza, FMS))지원

▪ 멀티 제어(RS232, RS232캐스케이딩)지원

▪ 다양한 제어 프로토콜(VISCA, PELCO-D, PELCO-P)자동 인식 지원

▪ 슬립모드 지원(절전모드에서 400mW 미만)

▪ 최대255개의 프리셋 설정지원( 리모컨 프리셋 최대10개)

▪ 원격강의, 웹캐스팅,화상회의,원격교육등에 다량한 활용가능

◎ 스피커폰

▪ 8개의 마이크 Beamforming, 4.5미터 무지향성 픽업

▪ 내장 에코 및 노이즈 캔슬링 알고리즘

▪ 단방향 USB-C-USB-C 보조 cascading, 마스터-슬레이브 재사용 지원

▪ 단일 5W 풀레인지 스피커

▪ 상태 표시를 위한 3색 LED 인디케이터 바

▪ USB 플러그 앤 플레이, Windows/Mac OS/Android/Linux와 호환 가능

★ HDMI장거리 전송시 Cable:24AWG사용권장, (단, HDMI젠더는 권장 안 함)

★ 카메라의 오디오 입력단자는 네트워크전송(ONVIF)모드에서만 동작 합니다.

★ 본 사양은 시스템 개선, 품질 향상을 위해 별도의 예고 없이 수정될 수 있다.

* 본 시스템은 고품질을 요하는 방송 장비로써 24시간 이상 장시간 사용을 권장하지 않습니다.

(장시간 사용 시 여름철 열이나 통풍이 안 되는 문제로 품질에 문제가 생길 수 있습니다)

브라켓(천장형)	1
RS-232C케이블	1

3. 시스템 구성품

Spec item(카메라)	Details
이미지센서	1/2.8 inch high quality HD CMOS sensor, 2.07 메가픽셀
광학줌	20X
디지털줌	10X
조리개	F 1.8~2.9
수평화각	60.04°~3.45°
화이트밸런스	Auto/Manual/One-push/3000K/3500K/4000K/4500K/5000K/5500K/6000K/6500K/7000K
S/N	≥55dB
PTZ
팬(수평)각도	-170° ~ +170°
틸트(수직)각도	-30° ~ +90°
팬(수평)속도	0.1° ~ 60°/s
틸트(수직)속도	0.1° ~ 30°/s
프리셋 개수	255개
비디오출력
비디오 포맷	1080P60/50/30/25,1080i60/50,720P/60/50
네트워크
해상도	최대.1080P60
이미지 압축 형식	H.265, H.264
오디오 압축 형식	AAC
프로토콜	RTSP, RTMP, ONVIF
USB
USB인터페이스	USB3.0
UVC	지원
비디오 포맷	1080P60/50/30/25
인터페이스
USB	1 USB3.0, 1 USB2.0
오디오	1 라인 입력 3.5mm
제어	1 RS-232
HDMI	1 HDMI
LAN	1 LAN
일반
Protocol	VISCA, PELCO-P. PELCO-D
Operating Temperature	0~40°C
Power Requirements	DC12V
Power Consumption	12W
Product Weight	1.1Kg
Dimension	150mm x 167.5mm x 150mm

4. Technical Specifications

* 상세 규격은 제조업체의 사양서 참조바랍니다.

Spec item(스피커)	Details
마이크
Pickup	8어레이 마이크, 4.5미터 픽업 반경, 360° pickup
샘플링 주파수	48kHz 샘플링(USB)/16kHz 샘플링(Bluetooth)
S/N	≥ 65dB
스피커
출력	1x 5W Full-Range 스피커
오디오
에코 제거	지원
노이즈 억제	지원
Auto Gain	지원
인터페이스
포트	1x USB-C/ USB 2.0
전원 공급 장치	1x USB-C 전원 입력 포트
일반
버튼	전원 /응답 /볼륨 다운 /음소거 /볼륨 업 /전화 끊기
Power Requirements	전원 어댑터/ USB-C
Operating Temperature	0~40°C
Product Weight	0.58Kg
Dimension	150mm x 45mm x155mm

5. 외관도

1) 카메라부

(카메라)

2) 스피커폰

(스피커폰)

* 본 사양은 시스템 개선, 품질 향상을 위해 별도의 예고 없이 수정될 수 있습니다.

- 끝 -