Spec Sheet

영상회의 시스템

(PTZ CAMERA & Speaker Phone)

Model : PTZC-350 4K

(조달식별번호: 24727571)

1. Profile

PTZC-350 4K는 관공서, 기업, 학교, 공공기관등에서 영상회의시스템에 사용하는

장치로서 1/1.8“ Sony UHD CMOS 센서모듈과  최대 12메가픽셀, 35배 광학줌

및 4K HDMI출력, SDI출력과 ONVIF출력, 고품질의 스피커폰제공 등으로 원격지

에서 실시간 및 쌍방향으로 영상 회의가 가능하며 카메라, 마이크, 스피커를 일체

형으로 제공하는 영상회의시스템 이다.

2. Features

◎ 카메라

▪ 1/1.7”, 12 메가픽셀 소니 CMOS MOS센서로 3840*2160P 30프레임의

UHD 해상도를 제공

▪ 35배광학줌 및 디지털 2배줌 , 60 도 시야각 제공

▪ IP비디오 스트림(H.265,H.264) 비디오 인코딩을 제공

▪ NDI, SDI, HDMI, USB동시출력 지원(NDI 및 HDMI 는 4K)

▪ WDR,3D 노이즈 감소 기능

▪ Poe(Power Over Ethernet), LAN CAT5/6으로 비디오, 제어, TALLY지원

▪ 라이브 RTMP 스트리밍, YouTube Live 및 페이스북 라이브 스트리밍

▪ 확대/축소하거나 이동시 빠르고 정확한 초점성능을 지원(스페셜 포커싱)

▪ 부드러운 PTZ설계 , 정확한 팬/틸트 모터 제어

▪ 프리셋 최대 128 개 지원

▪ 표준의 소니VISCA, IP VISCA, PELCO-P, PELCO-D제어프로토콜 지원 및

TCP 및 UDP를 통한 IP VISCA지원

▪ 데이지 체인 지원

▪ 이미지플립 , 역상 지원

▪IR리모컨 제공.

▪Window, Mac시스템. IE, Chrome, Firefox,Safari등의 IE브라우저 지원

◎ 스피커폰

· 수 초안에 전화회의 설정

· USB 연결을 통한 전화 회의

· 통화 및 멀티미디어 스트리밍을 위한 최적화 사운드

· PC,테블릿에 다이렉트 연결

· 전용 볼륨 제어 및 음소거 버튼으로 간단한 사용

· 플러그 앤 플레이

· 고화질 음질로 대화를 통한 HD급 음성

· Windows, Microsoft Lync, Microsoft Office와 완벽한 호환

· 컴팩트하고 휴대성이 뛰어난 디자인

★HDMI장거리 전송시 입력 최대20m, 출력 최대20m. (Cable:24AWG사용, HDMI젠더는 권장 안 함)

★카메라의 오디오 입력단자는 네트워크전송(ONVIF)모드에서만 동작 합니다.

* 본 사양은 시스템 개선, 품질 향상을 위해 별도의 예고 없이 수정될 수 있다.

* 본 시스템은 고품질을 요하는 방송 장비로써 24시간 이상 장시간 사용을 권장하지 않습니다.

(장시간 사용 시 여름철 열이나 통풍이 안 되는 문제로 품질에 문제가 생길 수 있습니다)

브라켓(천장형)	1
RS-232C케이블	1
USB 케이블	1

3. 구성품

4. Technical Specifications

Spec item(카메라)	Details
이미지센서	1/1.7" 12M Pixel CMOS, Sony
광학줌	35X
디지털줌	2X
조리개	F 5.8
수평화각	60°~2.02°
화이트밸런스	Auto / Manual/Indoor/Outdoor/ATW/ONEPUSH
S/N	≥50dB
PTZ
팬(수평)각도	-170° ~ +170°
틸트(수직)각도	-30° ~ +90°
팬(수평)속도	최대속도 120°/s
틸트(수직)속도	최대속도 80°/s
프리셋 개수	128개
비디오출력
비디오 포맷	HDMI : 3840*2160P/30P, 1920*1080P/60/59.94/50/30/29.97/25, 720P60/59.94/50 SDI : 1080P60/59.94/50/30/29.97/25, 1080I60/50/59.94, 720P60/59.94/50 NDI/HX : Main stream : 1920*1080/30, 3840*2160/30 Sub stream: 1280*720/30,1024*576/30, 640*360/30
네트워크
해상도	메인 스트림 3840x2160, 1920x1080, 1280x720 서브 스트림 1280*720/640*360
이미지 압축 형식	H.265, H.264
오디오 압축 형식	AAC, G. 711A
프로토콜	RTSP, TCP/IP, ONVIF,
USB
USB인터페이스	USB3.0
UVC	지원
비디오 포맷	1920x1080, 1280x720
인터페이스
USB	1 USB3.0
제어	2 RS-232 In/Out
HDMI	1 HDMI
LAN	1 LAN
일반
Protocol	VISCA, PELCO-P. PELCO-D
Operating Temperature	0~40°C
Power Requirements	DC12V
Power Consumption	10W
Product Weight	1.8Kg
Dimension	220mm x 205.8mm x 190mm

Spec item(스피커)	Details
Interface	Network, USB Micro, Audio 3.5mm
Processing	에코캔슬링, 노이즈 캔슬링, 자동 게인 제어
오디오 마이크로폰	지향성
마이크 범위	2미터, 360도
마이크로폰 주파수	100Hz-7Khz
스피커 주파수	100Hz-22Khz
스피커 볼륨	지원
Product Weight	230g
Power Consumption	5V DC
Dimension	136mm x 38mm x 126.5mm

5. 외관도

(카메라)

(스피커폰)

* 본 사양은 시스템 개선, 품질 향상을 위해 별도의 예고 없이 수정될 수 있습니다.

- 끝 -