Spec Sheet

영상회의 시스템

(PTZ CAMERA & Speaker Phone)

Model : PTZC-310A 4K

(조달식별번호: 4511190201-26170515)

보은전자방송통신(주)

1. Profile

PTZC-310A 4K는 관공서, 기업, 학교 등에서 영상회의시스템에 사용하는 장

치로서 UHD급의 842만화소의 1/2.5“ 이미지 센서모듈과 최대 842만화소, 31배

광학줌 및 HDMI, SDI출력, AI자동 인물추적기능, VISCA/PELCO-P/D 프로토

콜지원 및 스피커폰 제공 등으로 실시간 영상 회의가 가능하며 PTZ카메라와

스피커 폰을 유선 일체형으로 제공하는 영상회의시스템 이다.

2. Features

◎ 카메라

▪4K 해상도, 842만 화소의 1/2.5인치 이미지센서

▪고품질의 31배 광학줌 렌즈 적용

▪4K60P(3840*2160, 60P)의 HDMI 출력

▪다양한 동시 출력지원(HDMI, SDI, USB(UVC), 유선LAN)

▪오디오 입력 기능(표준 AAC, G.711A 인코딩 지원)

▪AI 자동추적기능(인물의 얼굴, 사람형상 추적) 모드지원

▪255개의 프리셋 설정 지원(리모컨은 10개)

▪다중 제어 프로토콜 지원(VISCA, PELCO-P/D)

▪RS-485 및 RS-232 IN/OUT의 캐스케이딩 제어연결 지원

▪다중 네트워크 프로토콜 지원(Onvif, VISCA)

▪IR 모드, 2.4G 무선모드 선택에 의한 리모컨을 통한 제어가능

▪네트워크 NDI 신호형식의 출력 지원

▪LAN포트의 POE+전원 기능지원

◎ 스피커 폰

∙360 °의 전방향 마이크

∙마이크 범위 3M (max5M)

∙음향 반향(에코) 제거(AEC)기능

∙자동 이득제어(AGC)기능

∙단일 5W출력 스피커

∙상태 표시를 위한 LED

∙USB 플러그 앤 플레이, Windows/Mac OS/Android/Linux와 호환 가능

∙소프트 웨어 호환성 : Zoom, Teams, WebEx, Google Meet, OBS등

★ HDMI Cable 규격은 24AWG 사용권장이고 젠더 는 신호 손실 발생으로 권장 안합니다.

★ 4K급(UHD)의 신호전송은 1920/60p(HD 급)보다 거리가 1/4로 감소합니다.

★ SDI 신호 전송은 BELDEN 1694A 이상의 고품질 케이블 사용을 권장합니다.

(단, 3G(1080p)모드는 전송거리가 1.5G(1080i)보다 ½수준, 4K급은 1/4수준임)

* 본 사양은 시스템 개선, 품질 향상을 위해 별도의 예고 없이 수정될 수 있습니다.

* 본 시스템은 고품질을 요하는 방송 장비로써 24시간 이상 장시간 사용을 권장하지 않습니다.

(장시간 사용 시 여름철 열이나 통풍이 안 되는 문제로 품질에 문제가 생길 수 있습니다)

카메라 브라켓(천장형)	1
RS-232C케이블	1
USB 케이블	1

3. 시스템 구성품

4. Technical Specifications

Spec item(카메라)	Details
이미지센서	1/2.5인치(10.16mm) 고품질 CMOS 센서, 842만화소, 16:9
광학줌	31X
디지털줌	16X
조리개	F 1.3~4.8
수평화각	68.2°~2.6°
화이트밸런스	자동/수동/원키 화이트 밸런스/지정 색온도 (2400-7100K, 100단위로 조정 가능)
S/N	≥50dB
PTZ
팬(수평)각도	-170° ~ +170°
틸트(수직)각도	-30° ~ +90°
팬(수평)속도	0.1° ~ 60°/s
틸트(수직)속도	0.1° ~ 30°/s
프리셋 개수	255개
비디오출력
비디오 포맷	HDMI : 3840*2160P/1920*1080P/60/59.94/50/30/29.97/25, 720P60/59.94/50 SDI : 1080P60/59.94/50/30/29.97/25, 1080I60/50/59.94, 720P60/59.94/50
네트워크
해상도	메인 스트림 3840x2160, 1920x1080, 1280x720 서브 스트림 1920*1080/1280*720/640*360
이미지 압축 형식	H.265, H.264
오디오 압축 형식	AAC, G. 711A
프로토콜	RTSP, RTMP, ONVIF
USB
USB인터페이스	USB3.0
UVC	지원
비디오 포맷	1920x1080, 1280x720
인터페이스
USB	1 USB3.0
오디오	1 라인 입력 3.5mm
제어	2 RS-232 In/Out, 1 RS-485
HDMI	1 HDMI
LAN	1 LAN
일반
Protocol	VISCA, PELCO-P. PELCO-D
Operating Temperature	0~40°C
Power Requirements	DC12V POE
Power Consumption	18W
Product Weight	1.4Kg
Dimension	151mm x 151mm x 181mm

* HDMI/SDI 신호 전송거리는 해상도 및 케이블 품질에 따라 달라 질 수 있습니다.

* 제품 무게, 크기, 소비전력 표시치는 허용오차 ±10%입니다.

* 본 사양은 품질 향상을 위하여 별도의 예고 없이 수정될 수 있습니다.

Spec item(스피커)	Details
마이크
Pickup	Omni-directional (360° pickup range) pickup
샘플링 주파수	48kHz 샘플링 속도(USB)
S/N	≥ 65dB
스피커
출력	1x 5W
오디오
에코 제거	지원
노이즈 억제	지원
Auto Gain	지원
인터페이스
포트	1 USB-C, USB 2.0
전원 공급 장치	1 USB-C 전원 입력 포트
일반
버튼	마이크 ON/OFF, 볼륨 업, 볼륨 다운, 스피커 ON/OFF
Power Requirements	전원 어댑터/ USB-C
Operating Temperature	0~40°C
Product Weight	0.34Kg
Dimension	140mm x 37mm x 135mm

* 소비전력, 무게, 크기는 10%의 허용오차가 있습니다.

* 본 사양은 시스템 개선, 품질 향상을 위해 별도의 예고 없이 수정될 수 있습니다.

5. 외관도

1) 카메라부

(카메라)

2) 스피커폰

(스피커폰)

* 본 사양은 시스템 개선, 품질 향상을 위해 별도의 예고 없이 수정될 수 있습니다.

- 끝 -