Spec Sheet

AI 실시간 번역 강의녹화기

Model : TR-LIVECASTER 200

보은전자방송통신(주)

1. Profile

본 제품은 학교, 관공서의 강의실, 회의실, 콘텐츠 제작실, 방송실 등에서 사용하는      장비로서 영상/음성 신호 입력과 출력 기능, 비대면 강의 프로그램 연동, 자체 PC       화면의 합성출력, 고화질 녹화, 임의 크기/위치/Mask의 멀티 화면(PIP) 및 템플릿      저장, 크로마키, 자막 합성, 오디오 믹서, 스트리밍 방송, FTP 파일전송, 강사 자동      추적 기능(옵션)을 제공하는 비대면 강의, 콘텐츠 제작 녹화의 AV스위쳐 시스템입      니다.

2. Features

1) 고화질의 다채널녹화(모드옵션)

2) 멀티PIP(입력, PC자료, 임의크기, 위치, Mask등)템플릿의 프리셋설정 및 저장

3) 다양한(FADE, WIPE, CUT)전환효과의 AV스위쳐 출력기능

4) 다양한 녹화해상도(320*180, ~1920*1080)설정 및 파일 재생기능

5) H.264(CPU Quick Sync)에 의한 HW 인코딩기능

6) 입력영상의 H/V-Flip 및 Crop설정기능

7) 오디오 믹서 및 10band EQ설정기능

8) 인트로 영상, 로고, 메시지작성, 문자자막 합성기능

9) 유튜브등 다양한 방송업로드 및 스트리밍(RTMP, UDP, HLS)기능

10) Live입력의 크로마키, 루마키 합성출력기능

11) 녹화 완료 후 원격 FTP파일 전송기능

12) 강사 자동추적의 PTZ카메라 제어(딥 러닝 이미지검출)기능(옵션)

13) AI 실시간 번역자막(추가 구매 옵션)

강사의 음성 인식 및 번역자막 표시(100개 이상 언어)

동영상 파일 음성인식후 번역자막 파일 생성

★HDMI 장거리전송시 입력 최대 20m, 출력 최대 20m.

(Cable 규격:24AWG사용시_HDMI 젠더 는 신호 손실 발생으로 권장 안 함)

★SDI 신호 전송은 BELDEN 1694A 케이블 사용시 60i에서 최대 약 110m까지 가능.

(단, 3G(50/60p)모드는 전송거리가 1.5G(50/60i)보다 ½수준임)

★본 제품은 고품질을 요하는 방송 장비로써 24시간 이상 장시간 사용을 권장하지 않습니다.

(장시간 사용 시 윈도우 업데이트나 인터넷 문제로 품질에 문제가 생길 수 있습니다)

3. 원격 멀티제어 프로그램(BMR_Multi Remote Program)_옵션

1) 최대 30개 시스템의 멀티 모니터링 기능

2) 입력 선택, PIP 화면 설정 기능

3) 원격 PTZ 카메라 제어

4) 원격 전원 On/Off 기능

5) 시스템 로그, 시스템 이름 설정, 삭제, 추가 기능

6) 녹화 On/Off제어, 녹화 파일 재생 기능

Spec item	Details
Video Input(note1)	1 HDMI & SDI선택 1 USB Cam
Video Output(note2)	2 HDMI, 1 DVI with Graphic Main/Sub1/Sub2선택
Audio Input	1 HDMI Embedded 1 USB IO Output(옵션)
Audio Output	1 PC Audio L/R Stereo, 3.5mm pin Jack 1 USB IO Output(옵션)
Video Encoding	H.264
녹화 파일 형식	MP4
Video Bit Rate	700K~30Mbps
Streaming Format	RTMP, UDP, HLS
I/O Port	2 USB이상 1 LAN(RJ-45)_Network
Video Signal Format	1920*1080p(60,59.94,50), 1920*1080i(60,59.94,50) 1280*720p(60,59.94,50)
CPU	Intel CPU
RAM	16GB이상
STORAGE	1 SSD 240GB이상, 1 HDD 1TB 이상
OS	Windows 11 Pro, 64bit Mode
Operating Temperature	0~40°C
Power Requirements	AC220V
Power Consumption	80W
Product Weight	7.8 Kg
Dimension	430(w)*88(h)*400(d), 손잡이 제외

4. Technical Specifications

*Note1) HDCP(Copy Protection, 복사 방지) 신호의 경우 HDMI소스에서 캡쳐할 수 없다.

*Note2) 모니터 연결이 안 되거나 off 상태이면 그래픽 출력설정이 변경될 수 있습니다. 또한 모든

모니터 출력은 1920*1080의 해상도까지만 지원합니다. (4K 지원 안됨)

*Note3) 외부 오디오 입력은 옵션사항으로 일부 변경 될 수 있습니다.

*편집, 화상강의(줌), 재생 등의 프로그램을 동시 운용 시 녹화, 스트리밍 성능이 저하될 수 있습니다.

*제품 사양은 품질 향상을 위하여 별도의 예고 없이 수정될 수 있습니다.

DVI-HDMI젠더	1
HDMI 1:2분배기	1

5. 구성품

6. 옵션

USB오디오 인터페이스 (EP700)	옵션
원격 컨트롤러(엘가토15버튼)	옵션

7. 외관도

-끝-