Spec Sheet

AI 실시간 번역 강의녹화기

Model : TR-LIVECASTER 400HS

보은전자방송통신(주)

1. Profile

학교, 관공서의 강의실, 회의실, 콘텐츠 제작실, 방송실 등에서 사용하는 장비로서

8개의 영상 입력단자와 3채널 출력, 비대면 강의 프로그램 연동, 자체PC 화면의 합      성, 고화질 MP4/TS파일 동시녹화, 임의 크기/위치/Mask의 멀티(PIP)화면 및 템플      릿 설정, 크로마키, 자막, 오디오 EQ믹서, 스트리밍, 강사 자동추적기능, 원격 버튼      제어등을 제공하는 콘텐츠 제작 및 비대면 강의녹화의 AV스위쳐 장치입니다.

2. Features

1) 고화질 MP4와 TS파일동시녹화 및 다채널녹화(모드옵션)

2) 최대 4채널 녹화 후 저장된 콘텐츠를 저장 장치(USB등)로 복사 기능

3) 멀티PIP(입력, PC자료, 임의크기, 위치, Mask등)템플릿의 프리셋설정 및 저장

4) 다양한(FADE, WIPE, CUT)전환효과의 AV스위쳐 출력기능

5) 다양한 녹화해상도(320*180, ~1920*1080)설정 및 파일 재생기능

6) H.264(CPU Quick Sync)에 의한 HW 인코딩기능

7) 입력영상의 H/V-Flip 및 Crop설정기능

8) 오디오 믹서 및 10band EQ설정기능

9) 인트로 영상, 로고, 메시지작성, 문자자막 합성기능

10) 유튜브등 다양한 방송업로드 및 스트리밍(RTMP, UDP, HLS)기능

11) Live입력의 크로마키, 루마키 합성출력기능

12) 녹화 완료 후 원격 FTP파일 전송기능

13) 강사 자동추적의 PTZ카메라 제어(딥 러닝 이미지검출)기능

14) 원격 멀티 통합제어프로그램(BMR)제공(옵션)

15) AI 실시간 번역자막(추가 구매 옵션)

강사의 음성 인식 및 번역자막 표시(100개 이상 언어)

동영상 파일 음성인식후 번역자막 파일 생성

★HDMI 장거리전송시 입력 최대 20m, 출력 최대 20m.

(Cable 규격:24AWG사용시_HDMI 젠더 는 신호 손실 발생으로 권장 안 함)

★SDI 신호 전송은 BELDEN 1694A 케이블 사용시 60i에서 최대 약 110m까지 가능.

(단, 3G(50/60p)모드는 전송거리가 1.5G(50/60i)보다 ½수준임)

★본 제품은 고품질을 요하는 방송 장비로써 24시간 이상 장시간 사용을 권장하지 않습니다.

(장시간 사용 시 윈도우 업데이트나 인터넷 문제로 품질에 문제가 생길 수 있습니다)

3. 원격 멀티제어 프로그램(BMR_Multi Remote Program)제공_옵션

1) 최대 30개 시스템의 멀티 모니터링 기능

2) 입력 선택, PIP 화면 설정 기능

3) 원격 PTZ 카메라 제어

4) 원격 전원 On/Off 기능

5) 시스템 로그, 시스템 이름 설정, 삭제, 추가 기능

6) 녹화 On/Off제어, 녹화 파일 재생 기능

Spec item	Details
Video Input(note1)	4 HDMI, 4 SDI, 4 USB카메라 선택 (동시 4입력)
Video Output(note2)	1 HDMI, 1 DVI , 1DP with Graphic Main/Sub1선택
Audio Input	4 HDMI/SDI Embedded 1 USB IO Output(옵션)
Audio Output	1 PC Audio L/R Stereo, 3.5mm pin Jack 1 USB IO Output(옵션)
Video Encoding	H.264
녹화 파일 형식	MP4, TS(녹화출력)
Video Bit Rate	700K~30Mbps
Streaming Format	RTMP, UDP, HLS
I/O Port	2 USB이상 1 LAN(RJ-45)_Network
Video Signal Format	1920*1080p(60,59.94,50), 1920*1080i(60,59.94,50) 1280*720p(60,59.94,50)
CPU	Intel CPU
RAM	16GB이상
STORAGE	1 SSD 240GB이상, 1 HDD 1TB 이상
OS	Windows 11 Pro, 64bit Mode
Operating Temperature	0~40°C
Power Requirements	AC220V
Power Consumption	170W
Product Weight	13.1 Kg
Dimension	432(w)*133(h)*500(d)

4. Technical Specifications

*Note1) HDCP(Copy Protection, 복사 방지) 신호의 경우 HDMI소스에서 캡처할 수 없다.

*Note2) 모니터 연결이 안 되거나 off 상태이면 그래픽 출력설정이 변경될 수 있습니다. 또한 모든

모니터 출력은 1920*1080의 해상도까지만 지원합니다. (4K 지원 안됨)

*편집, 화상강의, 재생 등의 프로그램을 동시 운용 시 녹화, 스트리밍 성능이 저하될 수 있습니다.

*제품무게, 크기, 소비전력의 표시치는 허용오차 ±10%입니다.

*제품 사양은 품질 향상을 위하여 별도의 예고 없이 수정될 수 있습니다.

DVI-HDMI젠더	1
HDMI 1:2분배기	1
DP-HDMI젠더	1
원격 15버튼키(엘가토)	1

5. 구성품

USB형 오디오 인터페이스	옵션, (EP700)

6. 옵션

7. 외관도

-끝-