Spec Sheet

수업자동 녹화시스템

(Class auto video recording system )

Model : BDS-LECASTER 4K4-1                                                              (조달식별번호: 25714591)

보은전자방송통신(주)

1. Profile

BDS-LECASTER 4K4-1 시스템은 학교, 관공서, 공공기관 등에서 콘텐츠

녹화에 사용하는 장치로서 저장 장치(PRO-LIVECASTER 4K4) 및 자동 추적

형 카메라(BP-2030A 4K) 등으로 구성된 수업 자동 녹화시스템 이다.

2. Features

◎ 저장장치(AV스위쳐 수업녹화 장치)

▪ 4채널 HDMI입력으로 최대 3840*2160해상도지원(720p, 1080p, 2160/30p)

▪ 임베디드 시스템 설계로 저전력, 높은 안정성 지원

▪ 전면에 착탈식 고속 하드 드라이브 Bay 제공

▪ 외부 아날로그 오디오입력

▪ 5개 동시 녹화 및 MP4, TS 선택 가능(녹화 채널별 설정)

▪ 라이브 스트리밍 지원(RTMP, HLS) 지원(최대 6채널)

▪ 레이아웃 출력의 멀티화면, 전환 효과, 로고 기능 지원

▪ 전면 패널 버튼에 의한 편리한 제어

▪ 녹화, 녹화일시정지, 스트리밍 기능의 유선 3버튼제어(옵션)

◎ PTZ카메라

▪ AI형 자동 추적 기능

▪ 최대 842만 화소, 3840x2160 의 해상도.

▪ 3G SDI, HDMI 2.0, LAN 3개의 동시 출력.

▪ 다양한 제어 (RS-232, RS-485, 네트워크)

◎ 녹화스위쳐 제어 프로그램

▪ AV 스위쳐 수업녹화장치에 설치 제공

* 상세 내용, 규격 사항은 각 제품의 사양서를 참고 하여 주십시오.

* HDMI Cable 규격은 24AWG 사용권장이고 젠더 는 신호 손실 발생으로 권장 안합니다.

* 4K급(UHD)의 신호전송은 1920/60p(2K HD 급)보다 거리가 1/4로 감소합니다.

* HDMI입력 1080i신호는 인식 안됩니다. 720p 또는 1080p 신호로 입력하여 주십시오.

* 본 사양은 시스템 개선, 품질 향상을 위해 별도의 예고 없이 수정될 수 있다.

* 본 시스템은 고품질을 요하는 방송 장비로써 24시간 이상 장시간 사용을 권장하지 않습니다.

(장시간 사용 시 여름철 열이나 통풍이 안 되는 문제로 품질에 문제가 생길 수 있습니다)

3. Technical Specifications

Spec item(수업 녹화 장치)	Details
Video Input (note1)	4 HDMI
Video Output	2 HDMI
UVC Output	1 USB 3.0
Audio Input	4 HDMI Embedded Audio 4 Analog L/R, 3.5mm Jack
Audio Output	1 HDMI Embedded Audio(Layout) 1 Analog L/R, 3.5mm Jack
Video Input Format	640*480p, 720p, 1080p, 3840*2160/30p
Video Output Format(Lay out)	3840*2160, 1920*1080
착탈식 HDD Bay	1, 1TB(max 2TB 장착가능)
I/O Port (Front)	2 USB 2.0
I/O Port (Rear)	3 RS-232C, 3pin 터미널 2 USB-A 2.0 1 USB-A(UVC) 1 LAN, RJ-45
녹화 파일 형식	MP4, TS
Streaming Format	RTMP, RTSP, HLS
전면 버튼	전원, 10버튼 제어
Operating Temperature	0°C ~ 40°C
Power Requirements	DC 19V
Power Consumption	41W
Product Weight	약 4.0Kg
Dimension	430mm(W) x 44mm(H) x 320mm(D) 받침대, 손잡이제외

Spec item(카메라)	Details
이미지센서	1/1.8" SONY UHD CMOS 센서 (최대 8.42메가픽셀)
광학줌	20x
디지털줌	16x
조리개	F1.58 ~ F3.95
수평화각	60° ~ 3.5°
화이트밸런스	Automatic, indoor, outdoor, one touch, manual
S/N	≥55dB
PTZ
팬(수평)각도	±162.5°
틸트(수직)각도	-30° ~ +90°
팬(수평)속도	1.8°~80°/S
틸트(수직)속도	1.5°~49°/S
프리셋 개수	최대255개
비디오출력
비디오 포맷	4KP60/50/30,1080P60/50/30/25,1080i60/50,720P/60/50
네트워크
해상도	메인 스트림 3840x2160, 1920x1080, 1280x720 서브 스트림 720x576, 720x480, 320x240
이미지 압축 형식	H.265/H.264/MJPEG
오디오 압축 형식	AAC, G711
프로토콜	NDI®|HX2(optional), SRT, TCP/IP, HTTP,RTSP,RTMP(s),Onvif,DHCP,Multicast
USB
USB 타입	USB C 타입
UVC	지원
비디오 포맷	YUY2: 최대1080P@30fps H.264 AVC/SVC: 최대2160P@30fps H.265 SVC: 최대2160P@30fps MJPEG: 최대 2160P@30fps
인터페이스
USB	1 USB
오디오	1 라인 입력 3.5mm
제어	2 RS-232 In/Out, 1 RS-485
HDMI	1 HDMI
LAN	1 LAN
SDI	1 SDI
일반
Protocol	VISCA, PELCO-P. PELCO-D
Operating Temperature	0~40°C
Power Requirements	DC12V
Power Consumption	18W
Product Weight	1.1Kg
Dimension	223mm*165mm*154.8mm

* 부속자재(악세서리)류 는 각 제품의 사양서의 구성품을 확인하여 주십시오.

* 본 사양은 시스템 개선, 품질 향상을 위해 별도의 예고 없이 수정될 수 있습니다.

* 저장장치와 카메라의 상세 규격은 각각의 제품 사양서, 매뉴얼을 참조바랍니다.

- 끝 -