Spec Sheet

4K녹화 AV스위쳐

(UHD REC & A/V Switcher)

PRO-LIVECASTER 4K4                                                                     물품식별번호 : 25685294

보은전자방송통신(주)

1. Profile

PRO-LIVECASTER 4K4는 강의실, 회의실등에서 사용하는 녹화 AV스위쳐

장치로서 4채널의 4K HDMI 입력 과 외부 오디오 입력, MP4, TS포맷의 비디오

녹화, 라이브 비디오 스트리밍, 착탈형 HDD녹화 및 본체 제어 버튼, 편리한 유선

제어 버튼장치를 제공하는 고 품질의 녹화 AV스위쳐 장치입니다.

2. Features

▪ 4채널 HDMI입력으로 최대 3840*2160해상도지원(720p, 1080p, 2160/30p)

▪ 임베디드 시스템 설계로 저전력, 높은 안정성 지원

▪ 전면에 착탈식 고속 하드 드라이브 Bay 제공

▪ 외부 아날로그 오디오입력

▪ 최대 UHD(3840*2160/30p)의 녹화 지원(HDMI-1 출력)

▪ 5개 동시녹화 및 MP4, TS 선택 가능(녹화 채널별 설정)

▪ 녹화된 파일의 원클릭 재생 및 삭제를 지원

▪ 라이브 스트리밍 지원(RTMP, HLS) 지원(최대 6개 채널)

▪ 레이아웃출력의 멀티화면, 전환 효과, 로고 기능 지원

▪ 전면 패널 버튼에 의한 편리한 제어

▪ 녹화, 녹화일시정지, 스트리밍 기능의 유선 3버튼제어(옵션)

▪ 저소음 팬 디자인

▪ 표준 랙 설치.

* 2K HD급의 HDMI 장거리 전송시 젠더는 권장안함.

* 전송거리는 동일 케이블로 4K HDMI신호의 경우 2K신호보다 전송거리가 약 1/4로 적어집니다.

* HDMI입력 1080i신호는 인식 안됩니다. 720p 또는 1080p 신호로 입력하여 주십시오.

* 본 사양은 시스템 개선, 품질 향상을 위해 별도의 예고 없이 수정될 수 있습니다.

★본 제품은 고품질을 요하는 방송 장비로써 24시간 이상 장시간 사용을 권장하지 않습니다.

(장시간 사용 시 윈도우 업데이트나 인터넷 문제로 품질에 문제가 생길 수 있습니다)

Spec item	Details
Video Input (note1)	4 HDMI
Video Output	2 HDMI
UVC Output	1 USB 3.0
Audio Input	4 HDMI Embedded Audio 4 Analog L/R, 3.5mm Jack
Audio Output	1 HDMI Embedded Audio(Layout) 1 Analog L/R, 3.5mm Jack
Video Input Format	640*480p, 720p, 1080p, 3840*2160/30p
Video Output Format(Lay out)	3840*2160, 1920*1080
착탈식 HDD Bay	1, 1TB(max 2TB 장착가능)
I/O Port (Front)	2 USB 2.0
I/O Port (Rear)	3 RS-232C, 3pin 터미널 2 USB-A 2.0 1 USB-A(UVC) 1 LAN, RJ-45
녹화 파일 형식	MP4, TS
Streaming Format	RTMP, RTSP, HLS
전면 버튼	전원, 10버튼 제어
Operating Temperature	0°C ~ 40°C
Power Requirements	DC 19V
Power Consumption	41W
Product Weight	약 4.0Kg
Dimension	430mm(W) x 44mm(H) x 320mm(D) 받침대, 손잡이제외

3. Technical Specifications

* Note 1) HDCP(복사 방지) 신호의 경우 HDMI 소스에서 캡처할 수 없습니다.

HDMI입력 1080i신호는 인식 안됩니다. 720p 또는 1080p 신호로 입력하여 주십시오.

* Note 2) HDMI전송거리는 해상도 및 케이블 품질에 따라 달라 질 수 있습니다.

* 제품 무게, 크기, 소비전력 표시치는 허용오차 ±10%입니다.

* 본 사양은 품질 향상을 위하여 별도의 예고 없이 수정될 수 있습니다.

고무 받침대(고정나사포함)	4
간단 매뉴얼	1
컨트롤 유닛 (3버튼)	옵션

4. 구성품

5. 외관도

* 본 사양은 시스템 개선, 품질 향상을 위해 별도의 예고 없이 수정될 수 있습니다.

- 끝 -