Spec Sheet

HDMI 익스텐더_(HDBaseT_변조기)

(4K HDMI Extender_HDBT)

HDMI EXTENDER_(HDBT)Tx : BLC-100TU

조달식별번호 ; 32101528-25873378

HDMI EXTENDER_(HDBT)Rx : BLC-100RU

조달식별번호 ; 32101528-25873379

보은전자방송통신(주)

1. Profile

본 제품은 학교, 공공기관, 기업체등의 영상 전송에 사용하는 장치로 고해상도

4K급의 HDMI 영상을 HDBaseT 신호로 변조하여 UTP 케이블에 의해 송신하고

HDBaseT 변조신호를 수신하는 장치로 장거리 전송(Extender), 편리한 설치,

고화질, 초저지연 전송이 가능한 송신용, 수신용의 통신용 변조기 입니다.

2. Features

▪ 4K60P의 HDMI 신호를 변조하여 RJ-45의 UTP 케이블에 전송.

▪ HDBaseT(HDBT)전송규격으로 고화질, 초저지연의 HDMI 신호전송가능.

▪ PoC 기능으로 변조기의 송신용 또는 수신용의 어느 한쪽에 전원 연결 사용.

▪ HD급의 1080p신호를 150M 이상 연장가능(UTP Cat.6)

▪ 4K급의 영상신호를 최대 100M 연결가능(UTP Cat.6)

▪ RS-232C 3pin 터미널 연결 제어가능(옵션)

▪ IR 리모트 제어선 연결 가능(옵션)

★HDMI 장거리전송시 입력 최대 20m, 출력 최대 20m.

(Cable 규격:24AWG사용시_HDMI 젠더 는 신호 손실 발생으로 권장 안 함)

★UTP Cat.6 케이블은 LS전선에서 만든 케이블 사용 권장 합니다

(그 외 Cat.5나 중국산 케이블 사용 시 신호 손실 발생으로 권장 안 함)

★본 시스템은 고품질을 요하는 방송 장비로써 24시간 이상 장시간 사용을 권장하지 않습니다.

(장시간 사용 시 여름철 열이나 통풍이 안 되는 문제로 품질에 문제가 생길 수 있습니다)

* 본 사양은 시스템 개선, 품질 향상을 위해 별도의 예고 없이 수정될 수 있다.

Spec item(BLC-100TU)	Details
입력	1* HDMI
출력	1* HDMI Loop 1* UTP(RJ-45)
오디오 출력	x
HDMI 신호형식	HDMI 2.0
HDCP 지원규격	HDCP 2.2/ HDCP 1.4
비디오 대역폭	Max 18Gbps
비디오 해상도	Max 4K60Hz, 4:4:4
IP Cable 전송 형식	HDBaseT 변조
IR 신호 입력/ 출력(옵션)	O
RS-232C 3pin(옵션)	O
RJ-45 단자	O
Operating Temperature	0~40°C
Power Requirements	DC24V
Power Consumption	9.4W
Product Weight	0.25Kg
Dimension	139*21*65

3. Technical Specifications

*Note 1) 제품크기, 무게, 소비전력은 10%의 오차가 있을수 있습니다.

Spec item(BLC-100RU)	Details
입력	1* UTP(RJ-45)
출력	1* HDMI
오디오 출력	1*Audio 3.5mm Jack
HDMI 신호형식	HDMI 2.0
HDCP 지원규격	HDCP 2.2/ HDCP 1.4
비디오 대역폭	Max 18Gbps
비디오 해상도	Max 4K60Hz, 4:4:4
IP Cable 전송 형식	HDBaseT 변조
IR 신호 입력/ 출력(옵션)	O
RS-232C 3pin(옵션)	O
RJ-45 단자	O
Operating Temperature	0~40°C
Power Requirements	DC24V
Power Consumption	9.5W
Product Weight	0.26Kg
Dimension	139*21*65

*Note 1) 제품크기, 무게, 소비전력은 10%의 오차가 있을수 있습니다.

4. 구성품 (Tx+Rx_Set)

IR 수신케이블	2
IR 송신케이블	2
RS-232C 터미널 커넥터(3pin)	2

5. 외관도

* 외관크기는 신호변조기 Tx, Rx 는 동일함. (받침대, 고정러그 제외)

* 본 사양은 시스템 개선, 품질 향상을 위해 별도의 예고 없이 수정될 수 있습니다.

- 끝 -