Spec Sheet

통합 방송시스템

(All in One AV Switcher)

Model : PRO-CASTER JI

(물품식별번호 : 23710296)

보은전자 방송통신(주)

1. Profile

멀티채널 AV스위쳐(PRO-CASTER JI)는 학교, 관공서, 공공기관등의 방송시스템에 사용하는 HW기반의 스위쳐와 PC시스템을 결합 설계한 제품으로 6입력 (4*HDMI, 2*SDI), 5출력(3*HDMI,2*SDI)단자와 IP수신, USB 카메라(Option)등 다수의 입력과 콘텐츠를 실시간 전환하는 스위쳐 기능, 크로마키, 자막(CG), XLR단자의 오디오 입출력 기능과 지연이 없는 영상출력, 녹화, 동영상, PPT송출, 스트리밍, 외부장비 제어 등이 가능한 One Stop ALL in One 방송 시스템이다.

2. Features

컨트롤 패널 기본 제공

6 In 5 Out (동시4채널)

3채널의 서로 다른 라우터 출력기능

3채널 출력의 CG,로고 합성(Multi Keyer)기능

최고의 안정화 보증_HW 기반 설계

지연 없는 영상출력(2F↓)_HW Mix 설계

6ch(4 HDMI, 2 SDI, IP 및 USB장치)입력연결기능

고품질의 XLR단자의 밸런스 오디오 입/출력기능

파노라마 사진의 배경설정 및 Move기능

사용자 작성기능의 다양한 전환효과 기능

프로그램 종료 시 설정된 입력의 출력 기능

HD급의 녹화 및 입력(PGM, Live입력) 선택 기능

녹화 종료시 FTP 파일전송기능

다양한 멀티 뷰 메뉴화면제공

인터넷 URL 수신, USB카메라 입력기능

Audio Mixer, 연동모드, 고정모드, 레벨조정 기능

Audio 지연 설정 기능

Live입력의 크로마키, 루마키 합성출력기능

PIP,PBP.멀티 4화면 및 프리셋 저장기능

동영상, 이미지, PPT파일, 배경오디오 출력 기능

Live, 동영상, Multi화면등 다양한 효과의 비디오 스위쳐 기능

문자, 도형 입력 등 방송용 CG프로그램 제공

편리한 단문 메세지 작성 및 스크롤 송출기능

예약송출, 순서송출, 배경오디오 송출기능 제공기능

녹화포맷 (MP4,AVI,MKV,ASF,DVD),화질, 해상도설정녹화

네트워크 방송의 스트리밍 기능(RTMP, WMS, UDP)제공

Tally신호 접점출력단자

PTZ카메라 제어(ID, Port설정)기능

외부장비(메트릭스, PTZ카메라) 제어기능

시스템 설정상태 저장 및 백업 기능

★HDMI 장거리전송시 입력 최대 20m, 출력 최대 20m.

(Cable 규격:24AWG사용시_HDMI 젠더 는 신호 손실 발생으로 권장 안 함)

★SDI 신호 전송은 BELDEN 1694A 케이블 사용시 60i에서 최대 약 110m까지 가능.

(단, 3G(1080p)모드는 전송거리가 1.5G(1080i)보다 ½수준임)

★본 제품은 고품질을 요하는 방송 장비로써 24시간 이상 장시간 사용을 권장하지 않습니다.

(장시간 사용 시 윈도우 업데이트나 인터넷 문제로 품질에 문제가 생길 수 있습니다)

* 본 사양은 시스템 개선, 품질 향상을 위해 별도의 예고 없이 수정될 수 있다.

Spec item	Details
Video Input(note1)	4*HDMI, 2* SDI(동시 4ch)
Video Output(note2)	3 HDMI, 2 SDI
Audio Input	6 HDMI/SDI Embedded 1 Audio L/R Stereo, Balanced XLR Jack
Audio Output	5 Embedded Audio with Output 1 Audio L/R Stereo, Balanced XLR Jack 1 Phone Audio L/R, 3.5Φ Pin Jack
Graphic Output	1 HDMI PC Graphic(Menu)
I/O Port	2 USB이상 1 LAN(RJ-45) Network 1 Tally Out(6point)
Video Signal Format	1920*1080i/p(50,59.94,60), 1280*720p(50,59.94,60)
CPU	Intel CPU
RAM	16GB이상
STORAGE	1 SSD 240GB이상, 1 HDD 1TB 이상
OS	Windows 11, 64bit Mode
Operating Temperature	0~40°C
Power Requirements	AC220V
Power Consumption	100W
Product Weight	8.5Kg
Dimension	430(w)*88(h)*390(d), 손잡이 제외

3. Technical Specifications

* Note 1) HDCP(Copy Protection, 복사 방지) 신호의 경우 HDMI소스에서 캡쳐 할 수 없다.

* Note 2) 입력이 PC신호(1080P)인 경우 출력은 떨림이 없는 TV형 모니터를 권장 사용한다.

Control Panel	1

4. 구성품

Serial Cable A'ssy (USB to RS-422)	옵션

5. 옵션

6. 외관도

6-1. Main kit

6-2. Control Panel

* 본 사양은 시스템 개선, 품질 향상을 위해 별도의 예고 없이 수정될 수 있습니다.

- 끝 -