Spec Sheet

통합 방송시스템

(All in One AV Switcher)

Model : PRO-CASTER JII

조달 물품식별번호: 23227341

보은전자 방송통신(주)

1. Profile

PRO CASTER JII 제품은 학교, 관공서, 공공기관 등의 방송 시스템에 사용하는

HW기반의 PC시스템 통합 제품으로 최대 10채널의 외부 입력단자와 8*6 의

메트릭스를 내장하고 HDMI/SDI입출력, IP수신, USB카메라(옵션)등 다양한

입출력과 3채널의 프로그램 스위쳐 출력 및 3채널의 AUX출력기능, 크로마키,

CG, 단문, 로고 합성출력, XLR단자의 오디오 입출력 및 지연이 없는 영상출력,

녹화, 스트리밍, 전용 컨트롤 패널 제공하는 멀티채널 통합 방송 시스템이다.

2. Features

컨트롤 패널 기본 제공

최대10ch(8 HDMI,2 SDI)입력_(동시8ch)

8입력*6출력(4 HDMI, 2 SDI)의 메트릭스 기능 제공

3채널의 서로 다른PGM(Live,이미지등)출력기능

6채널 출력의 CG,로고 합성(Multi Keyer)기능

최고의 안정화 보증 –HW 기반 설계

지연 없는 영상출력(2F↓) –HW Mix 설계

네트워크 IP 및 URL(유튜브), USB(카메라,MIC등)연결기능

고품질의 XLR단자의 밸런스 오디오 입/출력기능

파노라마 사진의 배경설정 및 Move기능

사용자 작성기능의 다양한 전환효과 기능

프로그램 종료 시 설정된 입력의 출력 기능

2채널의 녹화 및 입력(PGM, Live입력) 선택 기능

녹화종료시 FTP파일전송기능

다양한 입력 신호의 자동 설정기능(1080p/i, 720

다양한 멀티 뷰 메뉴화면제공

사용자 매크로저장 및 실행기능

Audio Mixer, 연동모드, 고정모드, 레벨조정 기능

Ext출력Audio의 지연 설정 기능

Live입력의 크로마키, 루마키 합성출력기능

PIP,PBP.멀티 4화면 및 프리셋 저장기능

동영상, 이미지, PPT파일, 배경오디오 출력 기능

Live, 동영상, Multi화면등 다양한 효과의 비디오 스위쳐 기능

문자, 도형 입력 등 방송용 CG프로그램 제공

편리한 단문 메세지 작성 및 스크롤 송출기능

예약송출, 순서송출, 배경오디오 송출기능 제공기능

녹화포맷 (MP4,AVI,MKV,ASF,DVD),화질, 해상도설정녹화

네트워크 방송의 스트리밍 기능(RTMP, WMS, UDP)제공

Tally신호 접점출력단자

PTZ카메라(ID, Port설정) 제어기능

외부장비(메트릭스, PTZ카메라) 제어기능

시스템 설정상태 저장 및 백업 기능

★HDMI 장거리전송시 입력 최대 20m, 출력 최대 20m.

(Cable 규격:24AWG사용시_HDMI 젠더 는 신호 손실 발생으로 권장 안 함)

★SDI 신호 전송은 BELDEN 1694A 케이블 사용시 60i에서 최대 약 110m까지 가능.

(단, 3G(1080p)모드는 전송거리가 1.5G(1080i)보다 ½수준임)

★본 제품은 고품질을 요하는 방송 장비로써 24시간 이상 장시간 사용을 권장하지 않습니다.

(장시간 사용 시 윈도우 업데이트나 인터넷 문제로 품질에 문제가 생길 수 있습니다)

* 본 사양은 시스템 개선, 품질 향상을 위해 별도의 예고 없이 수정될 수 있다.

Spec item	Details
Video Input(note1)	8*HDMI, 2* SDI(동시 8ch)
Video Output(note2)	4 HDMI, 2 SDI
Audio Input	10 HDMI/SDI Embedded 1 Audio L/R Stereo, Balanced XLR Jack
Audio Output	6 Embedded Audio with Output 1 Audio L/R Stereo, Balanced XLR Jack 1 Phone Audio L/R, 3.5Φ Pin Jack
Graphic Output	1 HDMI PC Graphic(Menu)
I/O Port	2 USB이상 1 LAN(RJ-45) Network 1 Tally Out(8point)
Video Signal Format	1920*1080i/p(50,59.94,60),1280*720p(50,59.94,60)
CPU	Intel CPU
RAM	16GB이상
STORAGE	1 SSD 240GB이상, 1 HDD 1TB 이상
OS	Windows 11, 64bit Mode
Operating Temperature	0~40°C
Power Requirements	AC220V, 50/60Hz
Power Consumption	100W
Product Weight	8.5Kg
Dimension	430(w)*88(h)*390(d), 손잡이 제외

3. Technical Specifications

* Note 1) HDCP(Copy Protection, 복사방지)신호의 경우 HDMI소스에서 캡쳐 할 수 없다.

* Note 2) 입력이 PC신호(1080P)인 경우 출력은 떨림이 없는 TV형 모니터를 권장 사용한다.

Control Panel	1

4. 구성품

Serial Cable A'ssy (USB to RS-422)	옵션

5. 옵션

6. 외관도

6-1. Main kit

6-2. Control Panel

* 본 사양은 시스템 개선, 품질 향상을 위해 별도의 예고 없이 수정될 수 있습니다.

- 끝 -