Spec Sheet

AV 스위쳐

(All in One Broadcast System)

Model : PRO-CASTER JIII

조달 물품식별번호: 23955294

보은전자 방송통신(주)

1. Profile

PRO-CASTER JIII는 학교, 관공서, 공공기관, 예술회관, 기업 등의 스튜디오 에

서 사용하는 방송장비로 IP스트리밍서버와 8in 6out 비디오스위쳐가 결합하여

기존 동축망과 유무선 네트워크망의 고화질 방송용 제품으로 HW와 PC의 통합

설계, 최대 12채널의 라이브 영상 입력과 HDMI/SDI입출력, NDI장치연결, 사용

자메뉴 UI편집, 크로마키, RTMP서버의 자체방송시스템 구성, 원격 웹제어, 원

격 웹뷰어, 자막(CG)/메시지/로고 합성, XLR밸런스 오디오단자 및 지연이 없는

영상출력, IP영상수신, 동영상편집SW제공, 녹화, 유튜브스트리밍, 컨트롤패널 등

을 제공하는 올인원 멀티채널 방송시스템입니다.

2. Features

컨트롤 패널 기본 제공

최대12채널의 Live영상입력(8 HDMI, 2 SDI, 2 NDI/IP)

8입력*6출력(4 HDMI, 2 SDI)의 메트릭스 기능 제공

6채널 출력의 CG,로고 합성(Multi Keyer)기능

RTMP스트리밍 서버방송기능(RTMP, WMS, UDP, HLS)

NDI장치(무지연,고화질)의 네트워크 연결기능

IP(URL)/USB카메라/방송채널 수신 송출 기능_모드옵션

고품질의 XLR단자의 밸런스 오디오 입/출력기능

사용자편집의 메뉴구성 및 간편메뉴 선택기능

사용자 작성기능의 다양한 전환효과 기능

간단 웹 뷰어(PC, 모바일)기능

원격 웹 제어기능(PC,모바일,테블릿의 웹브라우져 메뉴제어)

프로그램 종료 시 설정된 입력의 출력 기능

동시 3채널의 녹화 및 스트리밍(유튜브, 페이스북등)기능_모드옵션

녹화종료시 FTP파일전송기능

통합 BSM(셋톱관리)프로그램 제공

다양한 입력 신호의 자동 설정기능(1080p/i, 720p)

지연 없는 영상출력(2F↓) _HW Mix 설계

Audio Mixer의 연동모드, 고정모드, 레벨조정 기능

Live입력의 크로마키, 루마키 합성출력기능

PIP,PBP.멀티 4화면 및 프리셋 저장기능

동영상, 이미지, PPT파일, 배경오디오 출력 기능

Live, 동영상, Multi화면등 다양한 효과의 비디오 스위쳐 기능

문자, 도형 입력기능의 자막(CG)프로그램 제공

편리한 단문 메세지 작성 및 스크롤 송출기능

다양한 콘텐츠(입력, 동영상, 자막등)의 스케쥴 작성 송출기능

예약 송출기능, 배경오디오 송출기능

다양한 녹화포맷(MP4,AVI,MKV,ASF,DVD),해상도설정녹화

외장형 USB오디오 믹서/마이크 입출력장치 사용가능

Tally신호 접점출력단자

PTZ카메라 제어(본체, 컨트롤패널)기능

★HDMI 장거리전송시 입력 최대 20m, 출력 최대 20m.

(Cable 규격:24AWG사용시_HDMI 젠더 는 신호 손실 발생으로 권장 안 함)

★SDI 신호 전송은 BELDEN 1694A 케이블 사용시 60i에서 최대 약 110m까지 가능.

(단, 3G(1080p)모드는 전송거리가 1.5G(1080i)보다 ½수준임)

★본 제품은 고품질을 요하는 방송 장비로써 24시간 이상 장시간 사용을 권장하지 않습니다.

(장시간 사용 시 윈도우 업데이트나 인터넷 문제로 품질에 문제가 생길 수 있습니다)

* 본 사양은 시스템 개선, 품질 향상을 위해 별도의 예고 없이 수정될 수 있다.

Spec item	Details
Video Input(note1)	8*HDMI, 2*SDI(동시 8ch), 2*NDI/IP
Video Output(note2)	4 HDMI, 2 SDI
Audio Input	10 HDMI/SDI Embedded 1 Audio L/R Stereo, Balanced XLR Jack
Audio Output	6 Embedded Audio with Output 1 L/R스테레오, 밸런스XLR Jack 1 Phone Audio L/R, 3.5Φ Pin Jack
Graphic Output	1 HDMI PC Graphic(Menu)
I/O Port	2 USB이상 1 LAN(RJ-45) Network 1 탈리 접점단자(8point)
Video Signal Format	1920*1080i/p(50,59.94,60)1280*720p(50,59.94,60)
CPU	Intel CPU
RAM	16GB이상
STORAGE	1 SSD 240GB이상, 1 HDD 1TB 이상
OS	Windows 11 Pro, 64bit Mode
Operating Temperature	0~40°C
Power Requirements	AC220V
Power Consumption	120W
Product Weight	10.2Kg
Dimension	430(w)*132(h)*400(d), 손잡이 제외

3. Technical Specifications

* Note 1) HDCP(Copy Protection, 복사방지)신호의 경우 HDMI소스에서 캡쳐할 수 없다.

* Note 2) 입력이 PC신호(1080P)인 경우 출력은 떨림이 없는 TV형 모니터를 사용한다.

Control Panel	1

4. 구성품

Serial Cable A'ssy (USB to RS-422)	옵션

5. 옵션

6. 외관도

6-1. Main kit

6-2. Control Panel

* 본 사양은 시스템 개선, 품질 향상을 위해 별도의 예고 없이 수정될 수 있습니다.

- 끝 -