Spec Sheet

멀티채널 AV스위쳐

Model : M-CASTER JI

물품식별번호 : 23233907

보은전자 방송통신(주)

1. Profile

M CASTER JI는 7 HDMI, 2 SDI(동시 8CH)의 영상입력을 실시간 전환하는 HW

방식의 AV 스위쳐 와 XLR단자의 외부 오디오기능, 크로마 키, 로고/이미지 저장송출, HDMI CG합성기능, 10화면 멀티 뷰 출력과 3개의 라우터 출력 등이 가능하고, 특히 착탈식의 컨트롤 패널을 일체화한 멀티 채널 AV스위쳐 시스템입니다.

2. Features

컨트롤 패널(착탈식) 기본 제공

최대 9ch 입력(7 HDMI, 2 SDI)기능_동시 8채널

5 출력(3 HDMI, 1 SDI, 1 MV)의 출력단자(8*3메트릭스 기능)

로고, 이미지 저장 송출기능

고품질 XLR단자의 밸런스 오디오입력과 출력기능

외부 오디오 출력의 지연 설정 기능

HDMI 방식의 CG입력기능 및 CG프로그램 제공

외부 PTZ 카메라 제어기능

멀티뷰(10화면) 및 ID, 메뉴표시 출력 기능

간편한 사용 및 설치운용이 가능

서로 다른 포맷 입력 및 해상도 자동 설정 기능

출력 포맷(1080p_HDMI, 1080i, 720p) 설정 기능

Cut/Fade/Wipe/FTB 등 다양한 전환 효과

PIP/PBP 기능

지연 없는 영상 출력 기능(2F↓)

Audio Mixer, 레벨 조정 및 레벨 표시 기능

3채널 출력의 CG합성(DSK)  On/Off기능

Live 입력의 루마키 및 크로마키 합성(Mixer) 기능

내부 비디오 Pattern, 오디오 Tone 출력 기능,

PC 제어 프로그램 제공

Rack & key장착용 Bracket제공

* 컨트롤 패널부

조작이 확실한 고 신뢰성의 버튼 적용

편리한 로타리 형식의 Knob 채용

라벨링이 가능한 버튼 Knob 적용,

3색 LED 조광 및 버튼 LED의 밝기 조절 기능,

★HDMI 장거리전송시 입력 최대 15m, 출력 최대 15m.

(Cable 규격:24AWG사용시_HDMI 젠더 는 신호 손실 발생으로 권장 안 함)

★SDI 신호 전송은 BELDEN 1694A 케이블 사용시 60i에서 최대 약 110m까지 가능.

(단, 3G(1080p)모드는 전송거리가 1.5G(1080i)보다 ½수준임)

★본 제품은 고품질을 요하는 방송 장비로써 24시간 이상 장시간 사용을 권장하지 않습니다.

(장시간 사용 시 여름철 열이나 통풍이 안 되는 문제로 품질에 문제가 생길 수 있습니다)

* 본 사양은 시스템 개선, 품질 향상을 위해 별도의 예고 없이 수정될 수 있습니다.

Spec item	Details
Video Input(note1,2)	7*HDMI, 2* SDI(동시 8ch)
Video Output(note3)	3 HDMI, 1 SDI
Multi-View Output	1 HDMI (Menu)
Audio Input	9 HDMI/SDI Embedded 1 Audio L/R Stereo, Balanced XLR Jack
Audio Output	3 HDMI/1 SDI Embedded Audio with Output 1 Audio L/R Stereo XLR Jack
HDMI In/Out Format	1920*1080p/i, 1280*720p
SDI In/Out Format	1920*1080i, 1280*720p
Multiview Out Format	1920*1080p/i
Main I/O	1 USB 1 RS422 Serial, RJ-11 Jack(Update, Control) 1 LAN, RJ-45 Jack(Control)
Control Panel I/O	1 USB 1 RS422 Serial, RJ-11 Jack(Update, Control) 1 RS-232C, PTZ Camera Control
Operating Temperature	0~40°C
Power Requirements	DC 12V, 3,3A
Power Consumption	27W
Product Weight	5.8Kg
Dimension	430(w)*94(h)*265(d), (손잡이 제외,일체형)

3. Technical Specifications

* Note 1) HDCP(Copy Protection, 복사 방지) 신호의 경우 HDMI소스에서 캡쳐 할 수 없다.

* Note 2) 입력, 출력 신호는 SDI신호에서 장거리 전송이 가능.(3G(1080p)모드는 지원 안함)

* Note 3) : HDMI의 1080p는 미세한 떨림이 발생 할 수 있으므로 TV용 모니터사용 및 1080i 출력을 권장.

Rack Mount Kit(Control Unit)	1
Simple Manual	1

4. 구성품

5. 외관도

* 본 사양은 시스템 개선, 품질 향상을 위해 별도의 예고 없이 수정될 수 있습니다.

- 끝 -